**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 КСР**

**1. Тема: Санитарно-гигиенические требования к устройству, планировке и внутренней среды казармы. Составление акта гигиенической экспертизы. КСР.**

**2. Цель:** сформировать представление о санитарно-гигиенических требованиях к устройству, планировке и внутренней среды казармы. Составление акта гигиенической экспертизы.

**4. Вопросы для рассмотрения:**

1. Планировка казармы.

2. Санитарно-гигиенические требования к размещению военнослужащих в казарме.

3. Оценка санитарного состояния казармы.

4. Составление акта гигиенической экспертизы.

**Рекомендуемая литература:**

Мельниченко П.И., Огарков П.И., Лизунов Ю.В. Военная гигиена и военная эпидемиология: Учебник. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 400 с.: ил. (Учеб.лит. Для студентов мед. вузов.)

Архангельский В.И., Бабенко О.В. / Руководство к практическим занятиям. — М.: ГЭОТАР–Медиа,2013.–432с.

Общая и военная гигиена. Учебник / Под ред. Б.И.Жолуса. – С-Пб, 1997 – 472 с.

**Вопросы для тестирования:**

**1. Какая должна быть минимальная температура воздуха в казарменных помещениях для личного состава:**

1. 160;

2. 180;

3. 200;

4. 200.

**2. Нормативы освещенности спального помещения казармы для люминесцентных ламп:**

1. 50 люкс;

2. 75 люкс;

3. 100 люкс;

4. 150 люкс.

**3. Минимальный норматив воздухообмена на одного военнослужащего в час для спальных помещений казарм составляет:**

1. 15 м3;

2. 22 м3;

3. 24 м3;

4. 28 м 3.

**4. Скорость движения воздуха в жилых помещениях казармы не должна превышать:**

1. 0,1 м\с;

2. 0,2 м\с;

3. 0,3 м\с;

4. 0,4 м\с.

**5. Нормативы площади на одного военнослужащего в спальных помещениях:**

1. 4,5-6 м2;

2. 3,5-4,5 м2;

3. 4,5-5,5 м2;

4. 2,5-4 м2.

**6. Необходимая кратность воздухообмена в спальных помещениях казармы при двухъярусном размещении коек составляет (число раз):**

1. 1;

2. 2;

3. 3;

4. 5.

**7. Минимальный уровень значения КЕО в учебных помещениях казармы должен составлять не менее (в %):**

а) 0,3-0,5;

б) 0,5-0,7;

в) 0,8-1,0;

г) 1,0-1,2.

**8. В каждой ротной секции в составе санитарно-бытового блока должны быть не менее:**

1. двух ножных ванн и двух душевых сеток с подводом холодной воды;

2. двух ножных ванн и двух душевых сеток с обязательной подводкой холодной и горячей воды;

3. трех ножных ванн и двух душевых сеток с обязательной подводкой холодной и горячей воды;

4. трех ножных ванн и двух-трех душевых сеток с обязательной подводкой холодной и горячей воды.

**9. В казармах и общежитиях упрощенного типа, оборудованных водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, среднесуточная общая норма расхода воды на бытовые и хозяйственные нужды на одного военнослужащего регламентируется:**

1. не менее 70 л, в том числе - 30 л горячей;

2. не менее 80 л, в том числе - 40 л горячей;

3. не менее 90 л, в том числе - 50 л горячей;

4. не менее 100 л, в том числе - 60 л горячей.

**10. При технических неисправностях в системе холодного водоснабжения или значительных перебоях в поступлении воды питьевого назначения в ротной секции устанавливаются:**

1. бачки с питьевой артезианской водой, оснащенные запирающими устройствами;

2. бачки с питьевой хлорированной водой, оснащенные запирающими устройствами;

3. бачки с кипяченой питьевой водой, оснащенные фонтанчиками и запирающими устройствами;

4. бачки с кипяченой питьевой водой, оснащенные одноразовыми стаканчиками.